Multi Mic Jack Plate

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 마이크 커넥터를 벽체에 취부하기 위한 CONNECTION PLATE이며 전면에는 마이크 전용의 XLR형 또는 1/4“ PHONE 잭 16개를 설치할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 재질                                : 알루미늄

- 커넥터                              : XLR-3-31

- 채널                                : 16CH

- 외형규격(W x H x D)                : 290 x 120 x 33.6㎜

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.