Mic Jack Box

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 마이크 콘넥터를 바닥 또는 벽체에 취부하기 위한 CONNECTION 박스이며, 내부에는 별도의 금속판에 마이크 전용의 XLR 잭 2개를 설치할 얇은 철판에 HOLE이 설치되어 있어야 한다.

2) 기기특성

- 용도                                : 마이크용

- 커넥터                              : XLR-3-31

- 재크수                              : 2

- 외형규격(W x H x D)                : 160 x 129 x 130 ㎜

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.