Mic Stand(i-Type)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 I-TYPE 마이크 전용 스탠드로 마이크를 스탠드에 결합하여 배치할 때 사용되는 것이다. 중단 높이 조절 핸들, 하단 베이스 부분의 고정볼트가 신형이며 하단 삼발이 각도 조절 부분이 견고해야 한다.

2) 기기특성

- 재질                                : 알루미늄

- 형태                                : 상단 붐, 중단 높이 조절 핸들 신형

- 표면 처리                           : 도장

- 외형규격                            : 20 x 1000 ~1650 ㎜ (가변)

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.