Microphone

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 슈퍼 카디오이드 지향 특성을 지닌 다이나믹 마이크로폰으로 부드럽고 선명한 주파수 특성을 가져야 하며, 여러 혼음 상황에서 음성을 정확히 전달할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 타입                                : Dynamic Moving Coil, Neodymium Unit

- 폴라 패턴                           : Super Cardioid

- 주파수 특성                         : 60㎐∼18㎑

- 감도                                : -52㏈V (2.43㎷)

- 임피던스                            : 700Ω

- 외형규격 (∅ x L)                    : 52 x 180㎜

- 무게                                : 275g

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.