Speaker

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 8인치 LF 드라이버(3“ 보이스 코일)와 1” 보이스 코일 HF 드라이버로 이루어진 2-WAY 스피커로써 내구성이 뛰어나야 한다.

2) 기기특성

- 드라이버                            : 3”Voice Coil 8 Inch LF Driver,

1“Voice Coil HF Driver

- 응답 특성                           : 67㎐ ~ 18㎑

- 정격 허용 입력(RMS)                 : 200W / 8Ω

- 최대 허용 입력(PEAK)                : 800W

- 감도                                : 91㏈

- 최대 음압                           : 120㏈

- 외형규격(W x H x D)                : 270 x 430 x 280㎜

- 무게                                : 10㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.