Program Timer

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 14가지의 멜로디가 내장되어 있어 다양한 멜로디를 재생할 수 있어야 하며, 현재 시간을 설정한 상태에서 전원이 꺼지더라도 제품 내부의 비상 전원을 통하여 시간 카운터를 계속 유지할 수 있어 전원이 다시 인가되어도 시간을 재 조종할 필요가 없고, AC OUTLET단자를 경유해 다른 장비가 연결되어 있을 때 전면의 AC OUT버튼을 ON/OFF하여 수동 제어가 가능하여야 한다.

2) 기기특성

- 멜로디 수                           : 14 TRACK (8㎑ 샘플링 녹음)

- 통신방식 / 속도                     : RS-232 / 9,600bps

- 사용전원                            : DC 24V / 900㎃

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 88 x 378 ㎜

- 무게                                : 4.8㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.