Speaker Jack Box

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 스피커 커넥터를 바닥 또는 벽체에 취부하기 위한 CONNECTION 박스로써 내부에는 별도의 금속판이 있고, 스피커 전용 잭을 설치할 수 있도록 얇은 철판에 HOLE이 설치되어 있어야 한다.

2) 기기특성

- 용도                                : 스피커용

- 커넥터                              : NL4FC

- 재크수                              : 1

- 외형규격(W x H x D)                : 160 x 100 x 130㎜

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.