Switch Matrix

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 8개의 앰프 출력신호를 입력받아 사용자가 원하는 16개의 출력으로 선택하여 앰프 신호를 출력하는 장비로, 입력신호, 출력신호의 라인 변경 없이 간편한 스위치로 선택하여 원하는 송출을 선택할 수 있는 기기이어야 한다. 또한 선택되어 출력되고 있는 위치를 LED를 통해 간단하게 확인이 가능해야 하며, 2대 이상의 장비를 연결하여 입, 출력 확장이 가능해야 한다.

2) 기기특성

- 앰프 입력                           : 8CH

- 앰프 출력                           : 16CH

- 통신방식 / 속도                     : RS-232 / 9,600bps

- 사용전원                            : DC 24V / 2A 이하

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 88 x 350 ㎜

- 무게                                : 4㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.