Line Array Sub Woofer

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 15“ Single Line Array Subwoofer Speaker로써, 부드럽고 웅장한 저음부를 재생 가능하고 정격입력 700W로 대형 강당과 소극장에 사용하기에 적합해야 한다.

2) 기기특성

- 드라이버                            : 15“ LF Driver

- 주파수 특성                         : 44㎐ ~ 570㎐

- 최대 음압 레벨                      : 133㏈

- 정격 입력                           : 700W

- 지향성                              : Omnidirectional

- 캐비넷 재질                         : MDF

- 임피던스                            : 8Ω

- 외형규격(W x H x D)                : 625 x 530 x 535㎜

- 무게                                : 52㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.