Power Amp

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 녹음 및 녹음 재생장비의 가청신호(음성, 음악 등의 신호)의 미약한 출력을 스피커 또는 다음 오디오 신호처리회로에 필요한 레벨까지 증폭시키기 위한 기기이어야  한다.

2) 기기특성

- 정격출력(의율1%)                    : 140W x 2CH

- 신호 대 잡음비                      : 95㏈ 이상

- 소비 전력                           : 400W x 1CH당

- 사용전원                            : AC 220V, DC 24V

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 133 x 350㎜

- 무게                                : 18㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.