Wireless Receiver

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 포터블 앰프용 무선 리시버 2CH 모듈로써 무선 마이크에서 보내온 900㎒대역의 무선 신호를 수신하여 오디오 신호로 전환해 주며, 최대 32채널을 동시에 사용할 수 있는 기기이여야 한다. UHF 주파수대의 PLL방식으로 깨끗한 음질을 출력할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 주파수 응답                         : 50㎐ ~ 17㎑

- S/N비                               : 100㏈

- 의율                                : 0.5%이하

- 수신감도                            : 100㏈

- 채널 수                             : 32CH(1그룹 16CH, 2그룹 16CH)

- 외형규격(W x H x D)                : 190 x 43 x 115 ㎜

- 무게                                : 230g

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.